**Haltegriff gerade, Edelstahl glänzend, 600 mm Ø 25**

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

Ø 25

Artikelnummer: **5058P2**

Ausschreibungstext

Haltegriff gerade für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Ø 25, Mittenabstand 600 mm.

Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Wanne.

Haltegriff aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 115 kg.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.