**Handlauf L-Form Ø 32, H. 1150 mm**

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish, linke Ausführung

Verdeckte Befestigungen

Artikelnummer: **5071GP2**

Ausschreibungstext

Handlauf L-Form Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer. Linke Ausführung.

Für sicheren Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne.

Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich.

Maße: 1.150 x 450 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmendes Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.