**Handlauf L-Form, Nylon weiß antibakteriell, H. 750 mm**

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

Ø 32

Artikelnummer: **5070N**

Ausschreibungstext

Handlauf L-Form Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.

Für sicheren Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne.

Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich.

Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.

Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 750 x 450 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.