**Spültisch-Einhebelmischer**

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 220 L. 200

Ohne Zugstangenablaufgarnitur

Artikelnummer: **2506T2**

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 220 L. 200. mit Hygiene-Strahlformer geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Keramikkartusche Ø 35 mit Warmwasserbegrenzung unmontiert geliefert.

Auslauf mit glatten Innenflächen.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.