**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer**

Mit Auslaufventil und ausziehbarem Auslauf

Schlauch weiß + Handbr. mit verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **6692**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200-290.

- Durchflussmenge 16 l/min.

- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.