**Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4**

Batterien integriert

Mischhebel lang, Elektronik integriert

Artikelnummer: **490106LH**

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher, langer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.