**Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX**

Netzbetrieb, Hinterwandmontage

Hinterw. 110 mm, Mischhebel Stdd., Ausl. innen gl.

Artikelnummer: **379MCH**

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Hinterwandmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Körper aus Messing verchromt.

Auslauf verchromt für Hinterwandmontage ≤ 110 mm.

Befestigung, Schlauch- und Sensorkabelführung zusammengefasst.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.