**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX**

Einhandbedienung, Wandmontage, Schwenkauslauf

Artikelnummer: **798152**

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt G 3/4B.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Mit Schwenkauslauf.

Bediengriff aus Metall verchromt.

30 Jahre Garantie.