**Augendusche mit Handbrause**

Wandmontage - 1 Sprühkopf

Mit Hebelbetätigung

Artikelnummer: **9120C**

Ausschreibungstext

Augendusche mit Handbrause und 1 Sprühkopf für Wandmontage bestehend aus:

Sprühkopf mit Schutzabdeckung aus grünem ABS, der sich unter Wasser automatisch löst.

Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung der Handbrause.

Zum Stoppen des Wasserflusses: Automatische Abschaltung durch Feder.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Mit Luftsprudler und zweifachem Edelstahl-Schutzfilter.

Ergonomischer Griff und Betätigungshebel aus Polypropylen grün.

Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang enthalten.

Mit Brausehalter und Schlauch L. 1,50 m.

30 Jahre Garantie.