**Verkalkungsarmer Luftsprudler**

M24x1 AG

20 bis 25 l/min, 5 Stück

Artikelnummer: **24.5P**

Ausschreibungstext

Verkalkungsarmer Luftsprudler ohne Mengenbegrenzer.

M24x1 AG.

Durchflussmenge 20 bis 25 l/min bei 3 bar.

Verpackungseinheit 5 Stück.