**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer**

Ohne Auslaufventil

Schl. schw + Handbrause m. verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **5626**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel, für Einloch-Standmontage.

Geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.