**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer**

Ohne Auslaufventil

Schlauch we + Handbrause m. verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **G6633**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil.

Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:

- Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen.

- Flexible Schläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer.

- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.

Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.