**Verkalkungsarmer Luftsprudler**

M28x1 AG

27 bis 30 l/min, 2 Stück

Artikelnummer: **28.2P**

Ausschreibungstext

Verkalkungsarmer Luftsprudler ohne Mengenbegrenzer.

M28x1 AG.

Durchflussmenge 27 bis 30 l/min bei 3 bar.

Verpackungseinheit 2 Stück.