**Reihenwaschtisch DUPLO RP für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 1.200 mm - Mit Spritzschutz

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: **121390**

Ausschreibungstext

Reihenwaschtisch für Wandmontage, 2 Waschplätze, 1.200 x 500 mm.

Mit Spritzschutz zum Schutz der dahinterliegenden Wand und für optimale Hygiene.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit 2 Ablaufventilen 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Wandkonsolen zur Befestigung.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 15 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0211390008]