**Waschtisch GENOU zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Mit Kniebetätigung

Mit integrierter Armatur

Artikelnummer: **180330**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage mit Kniebetätigung/Hüftbetätigung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Schwanenhalsauslauf und Selbstschlussventil mit 7 Sekunden Laufzeit.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 5 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0211030003]