**Einzel-Standurinal LP**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 600 mm - Bodenstehend

Artikelnummer: **130300**

Ausschreibungstext

Urinalrinne bodenstehend, B. 600 x H. 1.020 x T. 300 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von hinten.

Mit Spritzkopf aus Edelstahl und Schlauch.

Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek. pro Platz, entspricht 0,3 l pro Platz und Nutzung.

Ablauf mittig.

Mit Ablaufventil 1 1/2" und integriertem Siphon (Art. 785000).

Schnelle und einfache Montage durch Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben.

Gewicht: 15,2 kg.

30 Jahre Garantie.