**Brausetasse PMR für Fußbodeneinbau**

900 x 900 mm

Artikelnummer: **150600**

Ausschreibungstext

Brausetasse für Fußbodeneinbau, 900 x 900 mm.

Barrierefrei: besonders flache Ausführung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Mit eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf.

Mit Ablaufventil 1 1/2".

Rutschhemmende Bodenfläche.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14527.

Gewicht: 9,5 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0513060000]