**Winkelgriff 135° Basic Seidenglanz, 400 x 400 mm**

Edelstahl 1.4301 Seidenglanz, 3 Befestigungspunkte

Ø 32

Artikelnummer: **35082S**

Ausschreibungstext

Winkelgriff 135° Basic Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.

Haltegriff für WC aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

3 Befestigungspunkte: verhindert ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfacht die Montage.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl.

Maße: 400 x 400 mm.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.