**Haltegriff gerade Be-Line® anthrazit, 400 mm, Ø 35**

Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic

Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: **511904C**

Ausschreibungstext

Haltegriff gerade Be-Line® Ø 35, für bewegungseingeschränkte Personen.

Bietet Halt, Stütze und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Wanne.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Mittenabstand 400 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf den Griff, CE-Kennzeichnung.