**Ausgussbecken zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 460 mm

Artikelnummer: **182400**

Ausschreibungstext

Becken für Wandmontage mit Rückwand.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 0,9 mm.

Becken nahtlos gepresst.

Große Beckentiefe.

Glatte Oberfläche.

Kanten abgerundet.

Mit Ablaufventil 1"1/2.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial und Rückwand.

Edelstahl-Klapprost kann hinzugefügt werden (Art. 102400).

Gewicht: 4,6 kg.

30 Jahre Garantie.