**Spülrohr**

Für WC-Becken mit TEMPOMATIC, TEMPOFLUX oder TEMPOCHASSE-Spülarmatur

PVC und HDPE

Artikelnummer: **769500**

Ausschreibungstext

Spülrohr Hinterwand-/Unterputzmontage für WC-Becken:

Für TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 und TEMPOCHASSE.

PVC-Spülrohr, Spülrohr HDPE.

Für Unterputz- oder Hinterwandmontage für Wandstärke ≥ 60 mm.

Spülrohr Ø 26/32 mit Spülrohrverbinder Ø 55 mm.

L. 670, H. 703 - 783 mm.

30 Jahre Garantie.