**Duschelement SPORTING 2**

Elektronisch für Batteriebetrieb, Regenstrahl

Anschluss von oben od. verdeckt, anod. Aluminium

Artikelnummer: **714806DP**

Ausschreibungstext

Elektronisches Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.

Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen.

Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester Brausekopf mit Regenstrahl.

Schutzfilter zugänglich.

Mit integrierter Vorabsperrung.

Anschluss G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.