**Standbrause AUSSENBEREICH**

Selbstschließend, 2 Duschen

Aluminium anodisert, montagefertig

Artikelnummer: **717520**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Standbrause:

Montagefertige Standbrause aus anodisiertem Aluminium.

Ausgestattet mit 2 Duschen.

Für Anschluss von unten mit gerader Vorabsperrung G 3/4.

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Mit Schutzfiltern.

Revisionsöffnung mit Absperr- und Spülventil.

Leicht winterfest zu machen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.