**Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer**

Ohne Auslaufventil

Schlauch schwarz + Handbrause mit Antikalk-Noppen

Artikelnummer: **5826**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil.

Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.