**Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer**

Ohne Auslaufventil

Schlauch weiß und Handbrause mit Antikalk-Noppen

Artikelnummer: **6893**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433003).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.