**Elektronisches Waschtisch-Ventil BINOPTIC**

Netzbetrieb, Set 2/2

Unterputzmontage, Edst. satiniert, Ausl. L. 190

Artikelnummer: **370100**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage BINOPTIC 2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten 370SBOX bestellen.