**Elektronisches Waschtisch-Ventil BINOPTIC**

Netzbetrieb, Set 2/2

Unterputzmontage, Edst. hgl., Ausl. L. 190

Artikelnummer: **370110**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage BINOPTIC 2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).

Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten 370SBOX bestellen.