**Unterputzkasten für TEMPOMIX 3 Dusche**

Selbstschließend, Set 1/2

Unterputzmontage, wasserdicht

Artikelnummer: **794BOX1**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMIX 3 Dusche Set 1/2 (Rohbauset):

Flansch mit integrierter Dichtung.

Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

Anschluss von oben.

Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).

Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

Vorabsperrungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.

Einhand-Mischbatterie TEMPOMIX 3 G 1/2.

Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 794218 oder 794219 bestellen.