**Elektronische Duschkombination SECURITHERM**

Mit Thermostat, elektronisch, Set 2/2

Unterputzmontage, wasserdichter Kasten

Artikelnummer: **792459**

Ausschreibungstext

Elektronische Duschkombination mit Thermostat für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):

Vandalengeschützte Betätigungsplatte Edelstahl satiniert 195 x 220 mm.

Thermostat-Mischbatterie für Dusche SECURITHERM 3/4".

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen und Vorabsperrungen G 1/2B.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Bayblend® verchromt.

Elektronische Duschkombination geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.