**Design-Urinal FINO**

Edelstahl 1.4301 matt schwarz - Spülwasseranschluss von hinten

Artikelnummer: **135710BK**

Ausschreibungstext

Einzelurinal wandhängend spülrandlos.

Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,2 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt).

Abgang verdeckt oder offen.

Siphon verdeckt.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Mit Siphon 1 1/2" (DN 40). Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407.

Gewicht: 3,5 kg.

30 Jahre Garantie.