**WC 700 S wandhängend barrierefrei**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz - Barrierefreie Ausführung

Artikelnummer: **110710BK**

Ausschreibungstext

Wandhängendes Tiefspül-WC.

Mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen.

Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen.

Klares, elegantes Design.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,5 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand.

Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm.

Abgang waagerecht Ø 100 mm.

Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich.

Körper unten geschlossen.

Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen matt schwarz verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Edelstahl-Wandmontageplatte und 6 TORX-Sicherheitsschrauben im Lieferumfang enthalten.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

Gewicht: 14,5 kg.

30 Jahre Garantie.