**Dusch-Klappsitz Be-Line mit Fuß**

Abnehmbarer Klappsitz für Wandmontage

Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz

Artikelnummer: **511930BK**

Ausschreibungstext

Abnehmbarer Duschklappsitz Be-Line®.

Duschsitz für behinderte oder für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Breite Design-Ausführung.

Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung. Anzahl an Duschsitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf. Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Rutschhemmende Oberfläche.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®.

Verstärkung durch mittig angeordneten Fuß, der automatisch einklappt.

Oberfläche Aluminium matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu einer hellen Wand.

5 verdeckte Befestigungspunkte.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 443 x 450 x 480 mm.

Platzbedarf zusammengeklappt: 87 x 541 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Klappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.