121270

**Waschtisch TRAPEZ zur Wandmontage**

Art. 121270

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Waschtisch 600 x 505 mm, zur Wandmontage.

Flache Bauweise, geeignet für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit Ablaufventil 1 ¼“.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 5,5 kg.

Alte Artikelnummer: 3411270008