135710

**Urinal FINO wandhängend**

Art. 135710

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Spülrandloses Einzelurinal wandhängend.

Montierbar auf handelsüblichen Installationssystemen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt).

Abgang waagerecht verdeckt oder offen.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageplatte.

Mit Siphon 1 1/2" (DN 40). Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407.

Gewicht: 3,5 kg.