

Waschtisch-Einhebelmischer
Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.150, Bügelgriff
Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: 2446


Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage. 

Mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. 

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. 

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. 

Körper aus Messing verchromt. 

Mit Bügelgriff. 

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

30 Jahre Garantie.
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