**Fixer Stützgriff, Edelstahl satiniert, L.650 mm**

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

Ø 32

Artikelnummer: **510161S**

Ausschreibungstext

Stützgriff, für bewegungseingeschränkte Personen.

Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Waschtisch (Griff nicht hochklappbar).

Wird meist parallel zu einem Klappgriff im WC-Raum oder beidseitig am Waschtisch montiert.

Empfohlen, wenn WC oder Duschsitz seitlich zu weit von der Wand entfernt sind.

Maße: 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.