**Brausestange mit Schieber, Edelstahl glänzend**

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

Ø 32

Artikelnummer: **5460P2**

Ausschreibungstext

Brausestange Ø 32 mit Schieber, für bewegungseingeschränkte Personen.

Dient als vertikaler Haltegriff oder Brausestange für Dusche oder Wanne.

Handbrause-Schieber Metall verchromt mit ergonomischem Bediengriff.

Höhenverstellbare Seifenablage optional erhältlich (separat zu bestellen).

Höhe: 1.150 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.