**Handlauf T-Form, Edelstahl glänzend**

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

Ø 32

Artikelnummer: **5440P2**

Ausschreibungstext

Handlauf T-Form Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen.

Bietet Halt und Stütze im Stehen. Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.

Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich.

Geeignet für Einhängesitze (separat zu bestellen).

Maße: 1.150 x 500 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.