**Handlauf T-Form Basic, weiß**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Ø 32

Artikelnummer: **35440W**

Ausschreibungstext

Basic Handlauf T-Form mit verstellbarer, vertikaler Brausestange für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar: kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).

Maße: 1.150 x 500 mm, Ø 32.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch aus Edelstahl.

CE-Kennzeichnung.

30 Jahre Garantie.