**Haltegriff gerade, Nylon antibakteriell NylonClean, 400 mm**

Hochwiderstandsfähiges, antibakterielles Nylon glänzend weiß

Ø 32

Artikelnummer: **50504N**

Ausschreibungstext

Gerader Haltegriff für bewegungseingeschränkte Personen.

Gerader Haltegriff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß.

Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten in WC, Dusche oder Wanne.

Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).

Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.

Anti-UV-Behandlung: verhindert Vergilbung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 400 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf den Griff.

CE-Kennzeichnung.