**Brausestange mit Schieber, Nylon antibakteriell weiß**

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

Ø 32

Artikelnummer: **5460N**

Ausschreibungstext

Brausestange Ø 32 mit Schieber, für bewegungseingeschränkte Personen.

Dient als vertikaler Haltegriff und Brausestange, für Dusche oder Wanne.

Handbrause-Schieber aus hochwiderstandsfähigem Nylon mit ergonomischem Bediengriff, Seifenablage optional erhältlich (separat zu bestellen).

Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.

Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Höhe: 1.150 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.