**WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit langem Griff**

Modell mit Fixierung durch Diebstahlsicherung

Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß

Artikelnummer: **4051N**

Ausschreibungstext

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage aus hochwiderstandsfähigem Polyamid (Nylon) weiß.

WC-Bürstengarnitur glänzend weiß.

Langer, ergonomischer Griff: vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Bückbeschwerden.

Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar.

Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht.

Höhe 515 mm.

Wandmontage mit Diebstahlsicherung.

30 Jahre Garantie.