**Dusch-Einhängesitz Komfort**

Einhänge-Duschsitz

Gestell Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **510300N**

Ausschreibungstext

Abnehmbarer Dusch-Einhängesitz.

Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Nutzer.

Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und Rückenlehne.

Breite Ausführung.

Duschsitz zum Einhängen für Haltegriffe Ø 32 (siehe Art. 50504N).

Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Abnehmbar: Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine®, etc.) und Reinigungsmitteln.

Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32.

Oberfläche Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Zylinderschrauben gewährleisten waagerechte Sitzfläche.

Breite Auflagerosetten zum Schutz der Wand.

Maße: 590 x 420 x 510 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Duschsitz mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.