**Dusch-Klappsitz mit Rückenlehne Komfort**

Klappsitz für Wandmontage

Gestell Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

Artikelnummer: **510434**

Ausschreibungstext

Hochwiderstandsfähiger Komfort-Duschklappsitz mit Rückenlehne.

Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen.

Klappsitz und Rückenlehne für Wandmontage zur festen Installation.

Breite Ausführung.

Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel.

Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Geschlossene Sitzfläche und Rückenlehne jeweils abnehmbar und aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine®, etc.) und Reinigungsmitteln.

Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32.

Oberfläche Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish.

Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 506 x 420 x 620 mm.

Platzbedarf zusammengeklappt: 120 x 620 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Duschklappsitz und Rückenlehne für Duschsitz mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.