**WC-Bürstengarnitur für Wandmontage**

Modell mit Fixierung durch Diebstahlsicherung

Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **4048EW**

Ausschreibungstext

Bürstengarnitur für Wandmontage mit WC-Bürste

Verstärkte Ausführung mit WC-Bürste: Fixierung mit Diebstahlsicherung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche pulverbeschichtet weiß.

Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar.

Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht.

Edelstahlstärke: Körper 1 mm.

Maße: Ø 90 x 330 mm.

30 Jahre Garantie.