**WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit Deckel**

Modell mit Fixierung durch Diebstahlsicherung

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: **4051S**

Ausschreibungstext

Bürstengarnitur für Wandmontage mit WC-Bürste und Deckel.

Verstärkte Ausführung für Wandmontage mit WC-Bürste: Fixierung mit Diebstahlsicherung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar.

Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht.

WC-Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein automatisches Zentriersystem geführt.

Edelstahlstärke: Körper 1 mm.

Maße: Ø 90 x 410 mm.

30 Jahre Garantie.