**WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit Deckel und langem Griff**

Modell für Wandbefestigung mit Diebstahlsicherung

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: **510051P**

Ausschreibungstext

Bürstengarnitur für Wandmontage mit WC-Bürste mit langem Griff und Deckel.

Verstärkte Ausführung für Wandmontage mit WC-Bürste: Fixierung mit Diebstahlsicherung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Mit langem, ergonomischem Griff: vereinfacht die Benutzung für bewegungseingeschränkte Personen im Rollstuhl oder mit Bückbeschwerden.

Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar.

Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht.

WC-Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein automatisches Zentriersystem geführt.

Edelstahlstärke: Körper 1 mm.

Maße: Ø 90 x 580 mm.

30 Jahre Garantie.