**Händetrockner automatisch opto-elektronisch, mit Düse 360° verstellbar**

Opto-elektronisch

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: **6613D**

Ausschreibungstext

Automatischer Händetrockner.

Vandalengeschützte Ausführung.

Händetrockner mit automatischer Betätigung durch Sensor.

Düse 360° verstellbar.

Materialstärke: 1,2 mm.

Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Maße: 210 x 280 x 220 mm.

Gewicht: 3,5 kg.

Leistung: 2 000 W, 50-60 Hz.

Luftdurchsatz: 95 l/s.

Niedriger Geräuschpegel: 68 dBA.

Maximale Sicherheit Schutzklasse II (doppelte elektrische Isolierung), IP23.

CE-Kennzeichnung, TÜV GS.

3 Jahre Garantie.