**Flüssigseifenspender für Wandmontage, 0,5 Liter**

Rechteckig

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: **6583**

Ausschreibungstext

Rechteckiger Flüssigseifenspender für Wandmontage.

Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendemDELABIE Schlüssel.

Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet).

Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert, bakteriostatisch.

Materialstärke: 1 mm.

Fassungsvermögen: 0,5 Liter.

Maße: 108 x 108 x 142 mm.

Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.