**Flüssigseifenspender**

Flüssigseifenspender für Montage über Versorgungsraum

Messing verchromt

Artikelnummer: **729150**

Ausschreibungstext

Seifenspender für Wandmontage.

Ausführung für Montage über technischen Versorgungsraum, Hinterwandmontage bis 190 mm Wandstärke.

Flüssigseifenspender.

Körper und Bedienkappe aus Messing verchromt.

Tropfarmes System (für wässrige Lösungen geeignet).

Mechanismus durch Innensechskantschraube abschließbar.

Für separaten Seifentank (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten), mit flexiblem Saugschlauch L. 1,20 m.

Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.